**Zakup i dostawa pontonu z akcesoriami na potrzeby projektu LIFE16 NAT/PL/000766 Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych   
w Dolinie Górnej Wisły (LIFE.VISTULA.PL)**

**Szczegółowy opis**

**przedmiotu zamówienia**

1. **Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego**

Zakup i dostawa pontonu z akcesoriami na potrzeby projektu LIFE16 NAT/PL/000766 Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły (LIFE.VISTULA.PL)

znak sprawy: WPN.621.26.2019

1. **Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień**

34522500-7 szalupy gumowe

1. **Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia**

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę do siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach następującego sprzętu:

**Wymagane minimalne parametry techniczne pontonu wiosłowo-motorowego:**

|  |  |
| --- | --- |
| Materiał wykonania | PVC min. 950g/m2 |
| Długość | min 270 cm max 330 cm |
| szerokość | min 130 cm max 160 cm |
| Średnica burty | Min 35 cm max 42 cm |
| Liczba komór powietrznych | min 2 |
| Maksymalne obciążenie | min. 300 kg max. 500 kg |
| Zabezpieczenie boków pontonu | w postaci list odbojowych |
| Waga | max. 70 kg |
| Liczba pasażerów | 4 osoby |
| Kolor | zielony, ciemny zielony, khaki, czarny, szary, brązowy i ich odcienie |
| W zestawie | 2 wiosła i uchwyty na nie,  pawęż do silnika,  składane ławeczki,  składana podłoga, torba transportowa,  pompka nożna,  komplet naprawczy,  linki asekuracyjne, |
| Gwarancja | min 5 lat |
| Kamizelki ratownicze | 4 nowe kamizelki ratunkowe o wyporności 100N na osoby dorosłe w rozmiarach S, M i L (1 szt. S, 1szt. M i 2 szt. L),z kołnierzem wypornościowym,  wyposażone w taśmę kroczną lub inne zabezpieczenia,  szwy i elementy mocujące włącznie z zamkami błyskawicznymi odporne na długotrwałe działanie wilgoci,  atestowane zgodne z normą PN-EN ISO 12402-2:2007 |

Dostarczany przez Wykonawcę sprzęt, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych   
i prawnych, jak również musi być dostarczony z instrukcjami obsługi w języku polskim.

Przedmiot zamówienia musi być kompletny, posiadać: instrukcję obsługi, aprobaty techniczne oraz wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu sprzęcie; winien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy niezbędne do uruchomienia i pracy   
u Zamawiającego do celu dla którego przedmiot zamówienia jest zakupywany, bez konieczności zakupu, przez zamawiającego dodatkowych elementów.

Zamawiający w tabeli powyżej szczegółowo opisał przedmiot zamówienia jaki musi spełnić oferowane urządzenie.

W przypadku braku możliwości dostarczenia sprzętu, w trakcie realizacji niniejszej umowy (np. z powodu zaprzestania produkcji danego modelu), Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sprzęt, nie gorszy niż wyszczególniony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Dostawa zaproponowanego przez Wykonawcę alternatywnego sprzętu nastąpi po uprzedniej jego akceptacji przez Zamawiającego. Cena sprzętu alternatywnego nie będzie przekraczała cen   
z oferty.

Wykonawca winien zapewnić pełną obsługę serwisową dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji. Okres gwarancji dostarczonego sprzętu wraz z akcesoriami liczony jest od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania wszelkich wad. Zamawiający ma obowiązek zgłosić Wykonawcy wady objęte gwarancją niezwłocznie po ich wystąpieniu.

W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji, w trakcie użytkowania przez Zamawiającego, wad jakościowych lub usterek przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do wymiany wadliwego asortymentu w terminie 14 dni roboczych, licząc ją od złożenia przez Zamawiającego reklamacji. Wykonawca gwarantuje, że dostarczany Zamawiającemu sprzęt posiada niezbędne, wymagane prawem homologacje i atesty do jego bezpiecznego użytkowania. W przypadku braku możliwości, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy dotrzymania ww. terminu, Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o tym fakcie, wskazując jednocześnie nowy ostateczny termin wykonania naprawy i zwrotu naprawionego sprzętu Zamawiającemu.

Zakres zamówienia obejmuje również dostarczenie (transport) przedmiotów zamówienia do miejsca dostawy tzn. budynku Zamawiającego usytuowanego w Katowicach,   
Pl. Grunwaldzki 8-10, wraz wniesieniem do pokoju nr 337A (III piętro), budynek posiada windę.

Przedmiot zamówienia powinien:

a) spełniać wymagania pod względem BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;

b) być fabrycznie opakowany i oznakowany przez producenta,

c) dostarczony w nienaruszonych opakowaniach.

3. Dostawa będzie zrealizowana na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia nie później niż 21 dni od dnia podpisania umowy.